АКТ №3

**сдачи-приемки работ**

  г. Москва                    "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

Гражданка Российской Федерации Беляева Нина Геннадьевна в дальнейшем "Заказчик", с  одной стороны  и ИП Плюснин С.Н, в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий Акт о нижеследующем:

  1. По Договору строительного подряда №4 от "9" апреля 2015 г. на  строительство одноэтажного дома размерами 6 x 9 м. с мансардным этажом, в период с  "17"  июня 2015г. по  "20"июля   2015 г. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие виды работ согласно техническому заданию:

**Первый этаж**, высотой 2.7 м.

1.       **Обвязка:**12 шт. брус 200 х 150 мм, 2 шт. брус 150 x 100 мм. естественной влажности .

2.      **Стены 22 ряда:**брус профилированный 195 х 145 мм, естественной влажности (выпиленный из бруса  200x150 мм. 1 сорта), между брусом прокладывается льнополотно, шириной 100 мм. в один слой,. толщина стен 195 мм.

3.       **Перегородки 20 рядов:** 2 шт по 6 м. брус  профилированный 145 х 95 мм, естественной влажности(выпиленный из бруса 150x150 мм.1 сорта),между брусом прокладывается льнополотно шириной 50 мм. толщина перегородок 95 мм.

4.       **Перекрытие  пола (потолка)**: брус 150 х 100 мм, (на ребро), естественной влажности, шаг 0.58м.

5.  **Крыльцо каркасное** : обвязка брус 200 х 150 мм. лаги пола  доска 150 х 50 мм. с шагом 58 см. стропила доска 150 х 50 мм. с шагом 58 см. вертикальные столбы 3 шт. брус 150 х 100 мм. верхняя обвязка брус 150 х 100 мм. длиной 3 м, она будет служить опорой под стропила.

   Подрядчик:                    Заказчик:

**Второй этаж**, высотой 2.5 м.

1.       **Фронтон (2 шт), кукушка** высота 4,1 м:  иммитация бруса 140 х 20 мм, под утепление.

2.       **Стропильная конструкция**:  обрезная доска 200 х 50 мм, естественной влажности, шаг0,58м.  
  
3.  **Ригеля, каркас фронтона, каркас кукушки**: обрезная доска 150 х 50 мм, естественной влажности, шаг 0,58м.  
  
4. **Контробрешетка:**брусок 50 х 40 мм, естественной влажности .

5.       **Обрешетка:** доска 150(100)x22 мм., естественной влажности, с шагом 20 см.

6.   **Карнизы, поднебесники:**  иммитация бруса 140 х 20 мм.

     2. Указанные работы выполнены надлежащим образом  в  соответствии  с требованиями Договора строительного подряда № 4 от «9» апреля 2015 г.

     3. Стороны установили, что Заказчик не имеет претензий к качеству  и срокам выполненных работ.

     4.  Настоящий  Акт  является  неотъемлемой  частью Договора  строительного подряда № 4 от «9» апреля 2015 г.

   Подрядчик:                    Заказчик: